DM 100 사용설명서

【작동하기전 점검사항】

1.⑪번 솥뚜껑위 ⑬번 순환호수 밸브가 열려 있어야 한다.(세운다)

2.⑭번 압력계이지 밸브는 잠겨 있어야한다.

【작동방법】추출기 DM 100 작동방법

1.⓵전원버턴을 켠다.

2.⓶번      온도를 107℃설정한다.

시간 2시간30분 설정한다.

3.③번 우측 상단 순환밸브를 열어 준다.

4.④번 우측 상단 순환밸브 바로 아래쪽 원형 손잡이를 잠근다.

5.⑤번 붉은색 작업 버튼을 켠다.

6.⑥번 투입버튼을 켠다.

【약물 이송방법】

1.⑦우측하단 뒤쪽 이송밸브를 열어 준다.

2.⓷번 우측 상단 순환밸브를 잠궈 놓는다.

3.⓸번 우측상단 순환밸브 바로 아래쪽 원형 손잡이

밸브를 열어 놓는다.

4.⓼번 이송 버튼을 켠다.

5.⓽번▲상승버튼을 켠다.

6.이송이 끝난 다음 ⓼번 이송버턴을 끈다.

7.⓻번 우측하단 뒤쪽 이송밸브를 잠근다.

8.⓾냉각버튼을 끈다.

【청소방법】

1.⑪번 솥뚜껑을 열고 약 찌꺼기를 들어낸 후 청소물을 붓고청소한다.

2.청소물 배출은 ⑫번 우측 하단 앞쪽 청소 밸브를 열어 놓는다.

3.⑧번 이송 보턴을 켠다.

4.청소물 배출이 끝난후 ⑧번이송 버턴을 끈다.

5.⑫번 우측 하단 앞쪽 청소 밸브를 잠근다.

【증류한약 추출방법】

1.약을 전탕한지1시간30분 지난후 ⓺투입버턴을 끈다.

2.우측 상단⓷순환밸브를 잠근다.

【탕약 추출 물량조절 방법】

1.추출 하고자 하는 물량 5,000cc + 약무계의 1.5배를 붓는다.

예)약무계 1kg시 1,500cc흡수함,추출 하고자 하는 탕약 엑기스          5,000cc 합계6,500cc를붓는다.

2.증류약 추출 물량조절

탕약 엑기스 추출 물량에 증류약 추출하고자 하는량 추가함.

【세부명칭/기판】추출기 DM 100 사용설명서

⑬순환호수 밸브

⑭압력게이지 벨브

⑪솥뚜껑

③순환밸브

④원형손잡이밸브

⑦이송밸브<뒤쪽>

⑫이송밸브<앞쪽>

⓼이송버튼

⓹붉은색 작업버튼

⓽상승버튼

⓶온도시간설정

⑮하강버튼

⓺투입버튼

⑩냉각버튼

①전원버튼

http://daehanmedian.co.kr/ ☜ (대한메디안 홈페이지)

(전국대표번호)1600-9004 (02)2677-1441-2 010-5737-4848

서울 영등포구 영등포동 7가 94-14 우성빌딩 405호