배터리 산업, 커패시터 산업

1. 리튬 이온 배터리, 슈퍼 커패시터

리튬 이온 전해질은 부식성이 높은 화학 액체로 쉽게 결정화되어 부식성이 높은 불산  수소산이 수분과 반응합니다. 전해질은 보관 및 운송 및 사용 전에 고압 불활성 가스를 부은 씰 탱크에 보관합니다. 가스 압력의 작용으로 인해 많은 양의 가스가 전해질과    포화를 용해 시킵니다. 따라서 가스를 포함하는 리튬 이온 전해질 용액의 일반적인    특성은 결정화되고 부식되는 경향이 있습니다. 리튬 이온 배터리 액체 주입은 배터리  생산 공정의 핵심 포인트이지만 산업 문제이기도 합니다. 리튬 이온 배터리의 다양한  응용 분야를 위한 주입 펌프는 당사의 분석을 참조하십시오.

우리는 솔레노이드 밸브 펌프, 서보 계량 3방향 밸브 펌프, 상호 작용 3방향 밸브 펌프 및 진공 충전 노즐을 개발하여 보다 정확하고 내구성이 뛰어난 리튬 이온 전해질에 더 적합합니다. 유지 보수 비용 절감。

아래 리튬 이온 배터리 디스펜싱 펌프를 참조하십시오.

리튬 이온 배터리, 슈퍼 커패시터 응용 분야에서 사용할 수 있는 펌프 모델은 다음과 같습니다.

1) E2 진공 충전 펌프 및 노즐

2) E2A 솔레니오드 밸브 정밀 디스펜싱 펌프

3) E4-3 서보 체크 밸브 펌프

4) E-2-R34B 서보 계량 밸브 디스펜싱 펌프

5) E3 상호 작용 3방향 밸브 디스펜싱 펌프

2. 리튬 이온 배터리, 슈퍼 커패시터

알카라인 배터리 및 니켈-금속 수소화물 니켈-카드뮴 배터리 생산에는 KOH 전해질을  주입해야 합니다. 분사 펌프 KOH 전해질 응용 분야의 단방향 밸브는 수십 년의 경험을 가지고 있으며 이와 관련하여 가장 적합한 펌프 응용 분야입니다.

수요에 따라 선택: 펌프 체크 밸브, 공압 펌프 및 전기 펌프 체크 밸브。

알칼리성 아연 망간 배터리 생산에는 노트 크림이 필요합니다.

아연 연고는 KOH, 아연 분말을 페이스트 금속 재료로 혼합한 것입니다.

로터리 밸브형 분사 펌프 배터리 아연 크림도 가장 정확하고 안정적인 성능을 보여주고 있습니다.

다음 펌프 모델은 알카라인 배터리, 니켈 금속 수소화물 니켈-카드뮴 응용 분야에서   사용할 수 있습니다.

1) P1-C, P2-C 공압 체크 밸브 펌프

2) P2 공압 로터리 밸브 펌프

3) E2 전기 체크 밸브 펌프

4) E1 전기 로터리 밸브 펌프

03. 리튬 배터리, 납축 배터리

전해질 리튬 배터리는 염화티오닐 전해질이며, 물이 매우 강한 산성, 강한 전해질 확산의 경우입니다. 부식성이 강하기 때문에 많은 국내 제조업체가 수동 주입 유체 단계에    머물렀습니다.。

우리는 일부 국제 제조업체에 리튬 배터리 리튬 배터리의 산 주입 펌프에 대한 내성을 제공합니다. 성공적인 응용 분야에서 거의 10년의 경험을 가지고 있습니다. 납축전지  전해질은 황산이며 동일한 펌프를 사용할 수 있습니다.

다음 펌프 모델은 리튬 배터리, 납축 배터리 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

1) 전기 산 주입 펌프

04. 버튼 배터리, 커패시터

버튼식(수은) 배터리: 알카라인 망간 버튼 배터리, 마이크로 주입 KOH; 아연 공기     배터리, 마이크로 주입 KOH; 리튬 망간 버튼 배터리, 알칼리성 전해질 주입 흔적

커패시터: 가수분해 커패시터, 고분자 전해질 커패시터 부식, 중간 점도, 일반적으로   미량 전해질에 주목합니다.。

수년간의 실제 적용 검증을 통해 UBA 마이크로 주입 펌프 ED 시리즈가 가장 정확하고 안정적이었습니다.

다음 펌프 모델은 버튼 배터리, 커패시터 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

1) E1-D03 마이크로 볼륨 디스펜싱 펌프