기타 산업 응용 분야

1. 리튬 이온 배터리, 슈퍼 커패시터

반도체 산업에는 측정 입력, 관류 전단에 민감한 액체, 강산성 액체가 필요합니다. 이 분야에 적합한 에어백 정량 펌프

반도체 응용 분야에서 사용할 수 있는 펌프 모델은 다음과 같습니다.

2. 전자 담배

전자 담배 액체 오일은 점도가 낮고 윤활이 좋으며 단방향 밸브 펌프 프라이밍, 높은 정확도, 우수한 안정성을 사용합니다.

전자 담배 펌프 응용 분야에서 사용할 수 있는 모델은 다음과 같습니다.

1) P1-C, P2-C 공압 체크 밸브 펌프

2) 전기 체크 밸브 펌프

3. 참고: 초순수 히트 파이프

히트 파이프는 일반적으로 파이프 내부의 초순수에 주입된 다음 진공 포장됩니다. 체크 밸브 타입 펌프는 이러한 측면을 연습하는 데 적합합니다. 다른 액체 주입 모드 스위칭 밸브 유형보다 정확성과 안정성。

다음 히트 펌프 모델은 초순수 주입 파이프 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

1) P1-C, P2-C공압 체크 밸브 펌프

4. 접착제 용액

휴대 전화 및 기타 전자 제품은 일반적으로 매달린 구성 요소 접착제 적용 요구 사항, 단방향 전기 밸브, 회전식 밸브 유형 펌프로 코팅되어 배출량 및 배출량을 정밀하게 제어합니다.

접착제 워터 펌프 응용 프로그램에서 사용할 수 있는 모델은 다음과 같습니다.

1) E2 전기 체크 밸브 펌프

2) E1 전기 로터리 밸브 펌프

5. 코팅, 분무 사료

SM-D 시리즈 전기 이중 피스톤 정량 펌프, 펄스 출력이 정확하고 안정적인 액체가 될 수 없습니다. 출력 및 출력 속도의 정확한 측정을 위한 스테퍼 모터 또는 서보 모터, 균일한 코팅, 스프레이 적용 정밀도   요구 사항

다음 펌프 모델은 코팅, 스프레이 공급 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

1) 전기 이중 플런저 정량 펌프

SM-D 시리즈 단일 드라이브 이중 플런저 정량 정량 펌프는 정밀 정량 볼 밸브를 사용하여 액체의 입력 및 출력을 제어하여 안정적이고 정확한 액체 용량 측정을 보장합니다. 스테퍼 모터 또는 서보 모터는   동축 역방향 이중 연결 플런저 움직임을 구동하는 정밀 스크류 구동 시스템을 구동하여 출력 유량을    정확하게 제어하고 맥동 제거 장치를 구성하여 정확한 정전류 계량 출력을 달성할 수 있습니다.

SM 시리즈 정량 펌프는 매우 높은 계량 정확도와 반복성을 제공합니다. 정확도는 플러스 또는 마이너스 5/1000보다 우수합니다.

펌프 구조는 전체 316 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 내식성이 상당히 좋습니다. 독특한 누출 없는 계량 볼 밸브 설계에는 다이아몬드 세라믹 플런저와 탄성 밀봉 링이 장착되어 있어 정확하고 내구성이 뛰어납니다. 결정화되기 쉽거나 미립자 물질을 포함하는 액체를 효과적으로 취급하기 위한 습식 컵 보호 장치입니다.

모델 SM-05D 스트로크 25.4MM; 플런저 직경 7.9MM; 유량 0 -- 35ML/min

모델 SM-12D 스트로크 25.4MM; 플런저 직경 19.0MM; 유량 0 -- 300ML/min

모델 SM-20D 스트로크 25.4MM; 플런저 직경 31.7MM; 유량 0 -- 1200ML/min

2) 다이 코팅을 위한 연속 계량 출력 - 듀얼 플런저 펌프

정확한 볼 스크류 구동 장치, 플런저 sped 및 스위치 타이밍과 같은 PLC 제어 작동 매개변수가 있는   강력한 서보 또는 스테퍼 모터

이중 플런저의 상호 작용은 균일하게 연속 출력을 제공합니다.

미터얼 로터리 밸브 또는 차단 체크 밸브는 다양한 유체용으로 설계되었습니다.

지속적으로 부드러운 출력을 달성하기 위해서는 압력 출력이 필요합니다.

3) 공압 다이어프램 펌프

기술 도입과 독립적인 연구 개발을 결합하여 우리가 제조하는 공압 다이어프램 펌프는 산업 응용 분야에서 10년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 수년간의 실제 생산 및 적용 끝에 국내외 사용자들로부터 높은 평가와 인정을 받았습니다. 많은 산업 응용 분야에서 수입 제품을 대체합니다. 그리고 독일, 미국, 캐나다, 스페인, 일본 등 많은 선진국에 수출되었습니다.

무급유 설계 스풀과 마모되지 않는 세라믹 밸브 디스크가 있는 정확하고 신뢰할 수 있는 공압 제어     밸브로 내구성이 뛰어납니다. 고품질 테프론 다이어프램, 밸브 볼은 내화학성을 충족하고 수명이 깁니다. 다양한 용매 및 화학 액체의 운송에 적합합니다.

선택 가능한 펌프 재질: POM, PPS, 스테인리스 스틸.

6. 자동차 수리

스프레이 건 청소 기계, 용매 회수 기계는 자동차 산업, 코팅 산업에서 널리 사용됩니다. 업계의 반지입니다

애프터마켓 응용 분야에서 사용할 수 있는 펌프 모델은 다음과 같습니다.

1) 단일 배치 용매 회수 기계

단일 배치 용매 회수 기계 모든 스테인레스 스틸 섀시 구조(후면 패널은 아연 도금 판임), 아름답고 내구성이 있습니다. 특수 안전 뚜껑 설계는 증류 탱크를 노출되지 않고 작업자에게 추가적인 보호  기능을 제공합니다.

일체형 스트레치 성형이 있는 스테인리스 스틸 증류 탱크와 방폭 설계의 전체 밀폐 가열 및 열전도 시스템은 열 전달 매체로 열유가 필요하지 않으므로 열유 교체 비용과 노화 및 고장의 숨겨진 위험을 피할 수 있습니다.

스프링 압력 릴리프 장치가 내장된 증류 탱크 뚜껑은 증류 탱크의 압력이 다음과 같은 저압보다 높지 않도록 합니다.

6단계 온도 조절: 90°C(194°F); 115°C(239°F); 140°C(284°F); 165°C(329°F); 190°C(374°F); 200°C(392°F)。 증류 온도는 용매의 끓는점에 따라 최대 200°C까지 설정됩니다.

작동 전력 조정 기능은 용매의 증류 특성에 따라 최적의 화력을 설정할 수 있어 에너지 절약, 안전 및 신뢰성이 있습니다.

난방 시스템: 방폭 구조, 고효율 단열재를 갖춘 폐쇄형 전기 난방 장치

완전 자동 작동, 증류 후 자동으로 가열을 중지하고 팬 종료를 지연합니다.

콘덴서 냉각 시스템: 공기 냉각.

전반적인 방폭 설계는 중국의 국가 방폭 인증을 획득했습니다. 동일한 유형의 기계에 대해 해외    파트너는 CSA, UL 및 CE 인증을 획득했습니다.

2) 단일 배치 용매 회수 기계

단일 배치 용매 회수 기계 모든 스테인레스 스틸 섀시 구조(후면 패널은 아연 도금 판임), 아름답고 내구성이 있습니다. 특수 안전 뚜껑 설계는 증류 탱크를 노출되지 않고 작업자에게 추가적인 보호 기능을   제공합니다.

일체형 스트레치 성형이 있는 스테인리스 스틸 증류 탱크와 방폭 설계의 전체 밀폐 가열 및 열전도     시스템은 열 전달 매체로 열유가 필요하지 않으므로 열유 교체 비용과 노화 및 고장의 숨겨진 위험을   피할 수 있습니다.

스프링 압력 릴리프 장치가 내장된 증류 탱크 뚜껑은 증류 탱크의 압력이 다음과 같은 저압보다 높지   않도록 합니다.

본질 안전 방폭 설계 CUP 온도 제어 시스템, LCD 디스플레이 온도 및 매개변수는 모든 온도를 쉽게   설정할 수 있으며 최대 온도는 240°C입니다.

작동 전력 조정 기능은 용매의 증류 특성에 따라 최적의 화력을 설정할 수 있어 에너지 절약, 안전 및   신뢰성이 있습니다.

난방 시스템: 방폭 구조, 고효율 단열재를 갖춘 폐쇄형 전기 난방 장치.

완전 자동 작동, 증류 후 자동으로 가열을 중지하고 팬 종료를 지연합니다.

자가 진단 기능은 운영 체제를 항상 모니터링하고 LCD에 오류 코드 정보를 표시합니다.

콘덴서 냉각 시스템: 공기 냉각.

전반적인 방폭 설계는 중국의 국가 방폭 인증을 획득했습니다. 동일한 유형의 기계에 대해 해외 파트너는 CSA, UL 및 CE 인증을 획득했습니다

3) 연속 용매 회수 기계

연속 용매 회수 기계 모든 스테인레스 스틸 섀시 구조(후면 패널은 아연 도금 판임), 아름답고 내구성이 있습니다. 특수 안전 뚜껑 설계는 증류 탱크를 노출되지 않고 작업자에게 추가적인 보호 기능을 제공합니다.

일체형 스트레치 성형이 있는 스테인리스 스틸 증류 탱크와 방폭 설계의 전체 밀폐 가열 및 열전도 시스템은 열 전달 매체로 열유가 필요하지 않으므로 열유 교체 비용과 노화 및 고장의 숨겨진 위험을 피할 수 있습니다.

스프링 압력 릴리프 장치가 내장된 증류 탱크 뚜껑은 증류 탱크의 압력이 다음과 같은 저압보다 높지 않도록 합니다.

본질 안전 방폭 설계 CUP 온도 제어 시스템, LCD 디스플레이 온도 및 매개변수는 모든 온도를 쉽게 설정할 수 있으며 최대 온도는 240°C입니다.

작동 전력 조정 기능은 용매의 증류 특성에 따라 최적의 화력을 설정할 수 있어 에너지 절약, 안전 및 신뢰성이 있습니다.

프로그램 설정을 통한 완전한 프로그램 운영 소프트웨어 내장

난방 시스템: 방폭 구조, 고효율 단열재를 갖춘 폐쇄형 전기 난방 장치.

내장된 완전한 작동 소프트웨어는 프로그램 설정을 통해 기계가 자동으로 용매 회수, 폐용매 자동 흡입, 깨끗한 용매의 자동 연속 출력, 자동 슬래그 배출을 지속적으로 수행하고 다음 사이클 프로그램을 시작할 수 있습니다. 증류 탱크의 액체 레벨은 일정합니다. 프로그램에 따라 완전 자동 작동을 설정하고 최종 사이클이 끝난 후 자동으로 가열을 중지하고 시간을 지연한 후 팬을 중지합니다.

콘덴서 냉각 시스템: 공기 냉각.

전반적인 방폭 설계는 중국의 국가 방폭 인증을 획득했습니다. 동일한 유형의 기계에 대해 해외 파트너는 CSA, UL 및 CE 인증을 획득했습니다.

4) 솔벤트 자동 건 세척기

스프레이 건 청소 기계는 자동차 수리 및 스프레이 산업에서 널리 사용됩니다. 스프레이 건 세척기는 1분 이내에 스프레이 건의 내부와 외부를 청소할 수 있어 용매 손실을 절약하고 작업 환경을 개선할 수 있습니다. 최신 수성 스프레이 건 세척 기계는 환경 친화적인 수성 페인트 응용 분야의 개발에 부응합니다.

5) 수성 자동 세탁기 건(총)

Uni-ram 수성 스프레이 건 청소 기계의 다양한 모델을 사용하여 수성 페인트 스프레이 건을 수동 또는 자동으로 청소할 수 있습니다. 모든 수성 건 및 PPS 건 키트 모델에 적합합니다. 재활용하거나 환경적으로 폐기할 수 있는 세척수의 침전 및 여과.

UM80WF --- 경제적이고 실용적인 벽걸이형 총 청소 기계. 30초 이내에 총을 수동으로 청소하십시오. 페인트 스프레이 룸에 배치하는 것이 편리합니다. 스프레이 건의 청소 과정은 페인팅을 위한 공기 공급원을 유지할 수 있습니다. 총 내부를 촉촉하게 유지하십시오. 재활용하거나 환경적으로 폐기할 수 있는 세척수의 침전 및 여과.

UM120W --- 실용적인 총 청소 기계. 30초 이내에 총을 수동으로 청소하십시오. 스프레이 건의 외부는 순환 브러시로 청소할 수 있으며,

UA4000W --- 자동 총 청소 기계. 30초 이내에 스프레이 건 2개를 자동으로 청소합니다. 플로우 브러시로 스프레이 건 외부를 청소하고 스프레이 건을 불어 건조시키는 데 사용할 수 있습니다. 재활용하거나 환경적으로 폐기할 수 있는 세척수의 침전 및 여과.

UG5000W --- 수성 및 용제 혼합 스프레이 건 청소 기계. UM120W 수성 스프레이 건 세척기와 UG4000 솔벤트 스프레이 건 세척기의 조합과 동일합니다.

UG7500W --- 다기능 자동 총 청소 기계. 왼쪽 워크스테이션은 30초 이내에 2개의 스프레이 건을 자동으로 청소합니다. 올바른 워크스테이션은 수동 흐름 브러시로 건 외부를 청소할 수 있습니다. 에어브러시를 불어라. 재활용하거나 환경적으로 폐기할 수 있는 세척수의 침전 및 여과.