긴급음원 음성인식 비상벨 시스템

우수조달물품 지정번호		2025094
규격서	작성	주식회사 더포스
	검토	조달품질원(`25.10.23.)
	최종	우수제품구매과

1. 개요

1.1 적용범위

본 규격은 비상상황 발생 시 사용자의 음성인식 또는 버튼의 작동으로 비상경보를 생성하여 즉각적인 대응을 통한 범죄 예방이 가능할 뿐만 아니라 장난신고 판별을 위한 음성스냅샷으로 현장상황 식별성이 향상된 비상벨 시스템이며, 블루투스 센서 및 BLE 기술을 이용하여 몰래카메라로 판단 시 관리기관에 알림으로써 몰래카메라를 이용한 범죄 예방이 가능한 비상벨시스템의 구조 및 재료, 성능 및 시험방법 등에 대하여 규정한다.

1.2 특징

가. 구조요청 및 비상상황 시 자동 발신으로 즉각적인 대응을 통한 현장 상황 식별성이 향상된 비상벨 시스템

- 응급상황 및 비상상황 발생 시 비상벨에 설치된 통화 버튼을 누르거나 설정된 명령어(“살려주세요”,“사람살려”)를 인식하여 관제센터에 자동으로 발신되며, 통화 연결 후 양방향 음성 통신을 통한 신속한 구조 요청이 가능함.

나. 기계학습 및 STT(Speech to Text) 기술 적용을 통한 음성 주파수 간 유사도 분석으로 음성 인식률 정확도가 향상된 비상벨시스템

- 구조요청 시 음성 인식에 사용된 사용자의 음성 주파수와 데이터베이스화를 통한 기계 학습으로 도출된 기준 음성 주파수를 비교하여 상호 양 음성 주파수 간 유사도를 분석할 뿐만 아니라, 음성을 텍스트로 변환(STT, Speech to Text)하는 기술을 통해 더욱 향상된 음성 인식률 성능을 구현함.

다. 장난신고 판별을 위한 음성스냅샷으로 현장상황 식별성이 향상 및 몰래카메라 탐지가 가능한 비상벨시스템

- 비상벨 작동전 음성을 자동 캡쳐하여 관리자 페이지에 MP3파일로 전달.

- 관리기관의 담당자는 비상벨장치의 작동 이전의 녹음된 음성을 청취하여 상황 발생시점으로부터 이전에 대한 상황을 파악하여, 비상벨장치의 오작동이나 허위 신고 여부등에 대한 판단은 물론 관리 인력의 현장 출동 여부를 판단.

- 장난신고 및 오작동에 따른 무분별한 관리 인력의 현장 투입으로 인한 관리 비용 절감 및 다른 방범관리 현장에 대한 공백 시간을 최소화함으로써 시민의 안전을 확보하는 효과.

- 몰래 카메라 의심기기를 감지하고 감지 결과를 관리기관에 알림으로써, 외부 화장실 이용 시 불안요소를 해소하는 효과.

구분	항목	적용기준(발명, 제품명)	번호	일자	발행기관
기술 인증	특허	현장 상황 식별성이 향상된 비상벨 시스템	제10-2488741호	‘23.01.11	특허청
	특허	몰래 카메라 탐지 기능을 갖는 비상벨 시스템	제10-2641750호	‘24.02.23	특허청

2. 규격

2.1 제원

가. 벨(4617160402)

순번	식별번호	모델명	규격(단위)	용도	기타
1	25336418	TFESS-300	160mmx120mmx30mm	비상통화용	카메라 탐지

2.2 품질기준

제품의 전 모델은 본 규격에 기재한 모든 사항을 만족하며 이외의 사항에 대해서는 보유한 모든 기술 및 품질인증의 시험기준 등 국내·외 표준규격에 관한 규정을 만족해야 한다.

가. 완제품 품질기준

순번	시험항목		단위	품질기준	시험방법
1	겉모양		-	통상 사용 상태에서 위험이 발생할 우려가 없으며 모양이 바르고 조립 및 각 부의 마무리가 양호하고 동작이 원활하여야 한다.	-
			-	사용 중 사용자를 손상시킬 우려가 있는 거친 표면, 날카로운 모서리 및 가장자리는 없어야 한다.
2	통화 발신 및 음성통신 기능		-	통화 버튼을 눌렀을 경우 관제센터(지정 설정된 번호)로 자동 발신이 되고, 양방향 음성 통신이 가능할 것	6.2.다 1)
3	비상상황 시 자동 발신 기능		-	설정된 명령어를 인식(비상상황 음원인식)할 경우 관제센터(지정 설정된 번호)로 자동 발신 될 것	6.2.다 2)
4	자동경보 기능		-	비상상황 음원인식 후, 자동으로 관제센터(지정 설정된 번호)에 경보하고 현장에 경광등 알람이 작동할 것	6.2.다 3)
5	긴급신호 인식률		%	설정된 명령어에 대한 인식률이 3m기준 90% 이상	6.2.다 4)
6	음원인식 거리		-	3m 측정거리에서 70dB(A) 이상의 설정된 명령어를 인식하였을 때, 비상벨이 작동될 것	6.2.다 5)
7	몰래카메라탐지 기능		-	10m 측정거리에서 블루투스 기능이 켜져 있는 단말기가 접근 후 이동하여 지정된 시간이 지나면 경고방송이 송출될 것 (지정시간 범위 : 3분 이상 1시간 이하)	6.2.다 6)
8	무선통신 예외 등록		-	무선통신 예외된 단말기의 경우 감지하지 않을 것	6.2.다 7)
9	음성 스냅샷 기능		-	알림이 울릴 시 알림이 울리기 10초 전 음성의 내용을 관리자페이지에서 확인할 수 있을 것	6.2.다 8)
10	음성 유사도 분석		-	입력 받은 명령어와 설정된 명령어의 유사도가 원격연결된 모니터링 기기에 표시될 것	6.2.다 9)
11	오작동시험		-	3m 측정거리에서 설정된 명령어가 아닌 70dB(A) 이상의 임의의 명령어를 인식하였을 때, 비상벨이 작동되지 않을 것	6.2.다 10)
12	경광등 비상벨 소리		dB(A)	1m 측정거리에서 90dB(A) 이상	6.2.다 11)
13	전자파 내성		-	전파법 제 58조의 2(방송통신기자재등의 적합성평가)에 의한 방송통신기자재 적합성 기준에 적합하여야 한다.	6.2.다 12)
	전자파 장해
14	환경 성능	내한성	-	KS C ICE 60068-2-1에 따라 온도와 노출 지속시간 –20 ℃ 와 16 시간 적용 후 전원을 재인가하여 정상작동 하여야 한다. 정상 작동은 정상 부팅으로 확인한다.	6.2.다 13)
15		내열성	-	KS C IEC 60068-2-2에 따라 온도와 노출 지속시간 55 ℃ 와 16 시간으로 적용 후 전원을 재인가하여 정상작동 하여야 한다. 정상 작동은 정상 부팅으로 확인한다.	6.2.다 14)
16		온습도 사이클	-	KS C IEC 60068-2-30에 따라 시험하며, 엄격도는 55±2℃ 적용 후 전원을 재인가하여 정상작동 하여야 한다. 정상 작동은 정상 부팅으로 확인한다.	6.2.다 15)

나. GS 성능시험

순번	시험항목			단위	품질기준	시험방법
1	비상벨 알람 발생 시, 서버, 클라이언트 CPU 사용률 및 메모리 사용량	CPU 사용률 (최고)	서버	%	1 이하	ISO/IEC 25023:2016 및 ISO/IEC 25051:2014
			클라이언트	%	20 이하
		메모리 사용량 (평균)	서버	MB	3000 이하
			클라이언트	MB	2500 이하
2	10,000건의 알람 발생 내역 조회 시, 서버, 클라이언트의 CPU 사용률, 메모리 사용량, 응답시간	CPU 사용률 (최고)	서버	%	20 이하
			클라이언트	%	50 이하
		메모리 사용률 (평균)	서버	MB	3000 이하
			클라이언트	MB	3000 이하
		조회 완료까지의 응답시간(평균)		초	0.7 이하

다. GS인증 품질기준 : 1등급

순번	구분	시험항목	품질기준	시험방법
1	기능적합성	기능완전성	「소프트웨어 품질인증 운영에 관한 지침」 GS 1등급 기준 만족 할 것	ISO/IEC 25023:2016 및 ISO/IEC 25051:2014
		기능정확성
		기능적절성
2	성능효율성	시간 반응성
		자원 효율성
		용량성
3	호환성	공존성
		상호운용성
4	사용성	적절 인식성
		학습성
		운영성
		사용자 오류 방지성
		사용자 인터페이스 심미성
		접근성
5	신뢰성	성숙성
		가용성
		결함허용성
		복구성
6	보안성	기밀성
		무결성
		부인방지성
		책임성
		인증성
7	유지보수성	분석성
		변경성
		시험성
8	이식성	적응성
		설치성
		대체성
9	일반적요구사항	제품설명서 요구사항
		사용자취급설명서 요구사항
		품질특성별 정보제공

라. 전자파 적합성 품질기준

순번	시험항목	품질기준	시험방법
1	전도성 방출	적합	KS C 9832 :2023
2	복사성 방출	적합
3	정전기방전	적합	KS C 9610-4-2 :2017
4	방사성 RF 전자기장	적합	KS C 9610-4-3 :2017
5	전기적빠른과도현상/버스트	적합	KS C 9610-4-4 :2020
6	서지	적합	KS C 9610-4-5 :2023
7	전도성 RF 전자기장	적합	KS C 9610-4-6 :2020
8	전압강하와 순간정전	적합	KS C 9610-4-11 :2020

2.3 제품에 적용된 기술 및 품질인증

구분	항목	적용기준	번호	일자	발행기관
기술 인증	특허	현장 상황 식별성이 향상된 비상벨 시스템	10-2488741	‘23.01.11	특허청
	특허	몰래 카메라 탐지 기능을 갖는 비상벨 시스템	10-2641750	‘24.02.23	특허청
품질 인증	K마크	몰래카메라 탐지 음성인식 비상벨시스템	PC12024-064	‘24.04.04	한국산업 기술시험원
	GS	TFES-100 유지관리 솔루션 v1.0	22-0317	‘22.06.30	한국정보통신 기술협회
법적인증	전자파적합성	TFES-300	R - R - T F H - T F E S - 3 0 0	‘24.03.20	국립전파 연구원
기타	녹색 기술인증	긴급음원 음성인식 비상벨시스템 제조기술	GT-24-02138	‘24.11.21	중소벤처 기업부
	Q마크 인증	몰래카메라 탐지 음성인식 비상벨	J73-2020-001	‘24.06.27	한국기계전기전자시험연구원
	시험 성적서	K마크성능시험	23-030323-01-3	‘24.04.03	한국산업 기술시험원
		성능비교시험	23-040783-01-1	‘24.04.03
		GS인증시험	TGS-A-21-429	‘24.06.17	한국정보 통신기술협회
		전자파적합성 시험	정보2024-00299	‘24.03.20	한국기계전기전자시험연구원

3. 구성, 재료

본 제품은 규격서에 의하여 제작하고 사양에 명기되지 않은 사항은 보유한 모든 기술 및 품질인증의 시험기준, K마크(PC12024-064), 녹색기술(GT-24-02138) 등 국내·외 표준규격에 적합하도록 제작한다.

모 델 명	재 료	자재 구성표
TFESS-300	▪ ABS ▪ PC ▪ FR4	① 긴급 음원 음성인식비상벨 (M/S, 하우징, MAIN PCB(X PCB), C PCB, LED PCB, MIC PCB, SPEAKER, ADAPTOR, 통화용 MIC, SD CARD, CABLE MAIN, 라우터, 플라스틱박스) ② 경광등 ③ 비상벨 S/W ④ 관리서버 ⑤ 관리서버 S/W

[주요자재 소요량]

모델명	특징	자재소요량					제조사 /공급사	원산지
		품명 (모델명)	규격(mm)/재질		단위	수량
TFESS-300	음성 인식형	관리서버 (RASPBERRY PI)	프로세서	1.4 GHz ARM Cortex-A53 MP4	EA	1	㈜엘레파츠	영국
			GPU	Broadcom VideoCore IV MP2 400 MHz	EA	1
			메모리	1 GB LPDDR2-500 SDRAM	EA	1
			네트워크	10/100/300 Mbps 이더넷	EA	1
			운영체제	Linux	EA	1
			규격	85.6 × 56.5 mm	EA	1
			저장장치	SD CARD 32GB	EA	1	(주)인트로테크	미국
		M/S	152*112(mm) / PC		EA	1	한성전자	대한민국
		하우징 (비상벨케이스)	159*119(mm) / ABS		EA	1	창성엔지	대한민국
		MAIN PCB (X PCB)	TFES-300 X-MOS / FR4		EA	1	ICBANQ	대한민국
		C PCB	TFES-300 CONTROL / FR4		EA	1	ICBANQ	대한민국
		LED PCB	TFES-300 LED / FR4		EA	1	ICBANQ	대한민국
		MIC PCB	TFES-300 MIC / FR4		EA	1	ICBANQ	대한민국
		SPEAKER	2W/8ohm		EA	1	삼미스피커	대한민국
		ADAPTOR	12V3A		EA	1	강원전자	대한민국
		통화용 MIC	-45dB		EA	1	디에스아이	대한민국
		CABLE MAIN	11P(10P)-10P*1, 500mm		EA	2	현승	대한민국
		라우터	LTE		EA	1	㈜마크링크	대한민국
		플라스틱박스	350*250(mm) / ABS		EA	1	화인박스	대한민국
		경광등	139*71(mm) / HD-FL-XEN-01		EA	1	HD전자	대한민국
		비상벨 S/W	TFES-300 시스템소프트웨어		EA	1	더포스	대한민국
		관리서버 S/W	TFES-100 유지관리솔루션v1.0		EA	1	더포스	대한민국

4. 형태

신청제품의 시스템 흐름도
형태
모델명	TFESS-300

4.1 전체사진

4.2 제품구조

가. 제품구조

제품구조
제품 세부구성

4.3 마감 및 외관

가. 통상 사용 시 안정하게 동작하고, 어떠한 위험도 주지 않도록 설계 및 제조되어야 한다.

나. 제품의 형태 및 구조 등에는 이상이 없어야 한다.

다. 제품의 품질기준 및 성능이 품질기준에 적합하여야 한다.

5. 제조 및 가공

제조공정도에 따라 공정별로 공정관리 및 중간검사 기준을 사내 표준으로 정하고 완제품의 품질 수준이 자사제품 표준에 적합하도록 적정하게 관리하고 모델별, 공정별 상세 내용을 기록·관리하여야 한다.

가. 우수제품 지정시 모든 기술 및 품질인증의 시험기준(KTL C 606) 등에 의거하여 설계, 제작되어야 한다.

나. 통상 사용 시 안전하고 사람과 주변환경에 어떠한 위험도 주지 않도록 설계, 제조되어야 한다.

다. 제품 제조에 사용되는 원자재는 당사 수입품검사기준에 합격한 원자재를 사용하여야 한다.

라. 제조 공정상의 관리 및 검사 사항은 아래에 따른다.

[제조공정표]

공정명	공정도	작업내용	사용설비	공정관리			검사
				관리 항목	관리 방법	기록방법	검사항목	검사방법	기록방법
원부자재 수입검사	△	자재입고
		수입검사	버니어 캘리퍼스 외				해당항목	관련규격	수입검사 성적서
	▽	저장
스피커 조립	○	스피커조립 컨트롤박스	전동 드라이버	전동 토르크	토르크 게이지	일일체크 LIST
MIC PCB 조립	○	FRONT MIC PCB 고정	전동 드라이버	전동 토르크	토르크 게이지	일일체크 LIST
LED PCB 조립	○	FRONT LED PCB 고정	전동 드라이버	전동 토르크	토르크 게이지	일일체크 LIST
SW 스티커 부착 상측	○	SW 스티커 고정		완전 결합	목시 검사
CABLE 결합 1	○	LED PCB 결합		완전 결합	목시 검사
LED 점등검사		LED 점등확인	전원공급기 JIG			검사 LIST	색상 확인	목시 검사	검사 LIST
X-CHIP PCB 조립	○	X-CHIP PCB 고정	전동 드라이버	전동 토르크	토르크 게이지	일일체크 LIST
CABLE 결합 2	○	스피커2P 전원공급		완전 결합	목시 검사
CONTROL PCB 조립	○	CONTROL PCB 고정	전동 드라이버	전동 토르크	토르크 게이지	일일체크 LIST
CABLE 결합 3	○	MAIN PCB USB케이블 결합		완전 결합	목시 검사
반제검사1		음성인식 SW동작 검사	전원공급기 무선EGG				통화연결	음성확인 LED점등	검사 LIST
BOTTOM 조립	○	FRONT+ BOTTOM 결합	전동 드라이버	전동 토르크	토르크 게이지	일일체크 LIST
완제검사1		음성인식 SW동작 검사	전원공급기 무선EGG				통화연결	음성확인 LED점등	검사 LIST
완제검사2		LED점등	전원공급기 무선EGG				LED점등	LED점등	검사 LIST
외관검사		외관검사 세척	세척제				인쇄 스크러치	목시검사	검사 LIST
포장1		제품 LABEL 포장	AIR GUN 세척제 포장작업대	제품 외관	목시 검사
포장2		GIFT + CARTON	저울계	제품 중량 확인	중량 표시
출하	□	납품		적재 방법	수량 확인

5.1 비상벨 제조 과정

가. 원자재(부품) 입고 및 수입검사

1) 원자재 및 가공품 입고 (PCB, 하우징, 하네스 등)

2) 수입검사(원자재 검사 성적서 및 가공품 검사)

나. 서브 조립

1) 하우징에 PCB(LED, X, MIC)를 조립한다

2) 조립된 PCB에 각각의 하네스를 연결한다.

3) M/S를 부착 및 조립한다.

다. 메인보드 조립

1) 플라스틱박스에 C PCB, MAIN PCB를 조립한다.

2) 플라스틱박스에 스피커를 고정 후 하네스를 연결한다.

라. 공정검사

1) 반체검사를 실시한다.

2) 전원 연결시 LED 점등되는지 확인한다.

3) 음성인식시 LED 점등되며, 경보음과 안내 멘트가 나오는지 확인한다.

마. CASE 조립

1) 메인보드 ASS`Y에 전원 케이블을 연결한다.

2) 메인보드 ASS`Y에 하우징을 덮고 나사로 고정한다.

바. 완제검사

1) 조립이 완료된 완제품을 연결하여 제품 동작 테스트를 한다.

2) 제품의 외관 상태(스크레치, 찍힘 등) 및 하우징 결합 상태를 확인한다.

3) 제품 라벨 인쇄상태 및 등록정보를 확인한다.

사. 출하

1) 최종 외관에 흠집이나 이물질이 없는지 확인한다.

2) 박스 포장 후 출고한다.

6. 기능 및 성능

6.1 기능

가. 현장 상황 식별성이 향상된 비상벨 시스템(특허 제10-2488741호)

1) 구조요청 및 비상상황 시 자동 발신이 가능한 비상벨시스템

- 응급상황 및 비상상황 발생 시 비상벨에 설치된 통화 버튼을 누르거나 설정된 명령어(“살려주세요”, “사람살려”)를 인식하여 관제센터에 자동으로 발신되며, 통화 연결 후 양방향 음성 통신을 통한 신속한 구조 요청이 가능함.

2) 장난신고 판별을 위한 음성스냅샷으로 현장상황 식별성이 향상된 비상벨시스템

- 구조요청 시 사람이 발성하는 음성들을 사전 수집하여 데이터베이스화하고 이를 기계학습으로 학습시켜 도출되는 기준 음성 주파수 저장.

- 사용자의 음성 인식에 의해 작동신호가 입력될 경우, 음성 인식에 사용된 사용자의 음성 주파수와 저장된 기준 음성 주파수를 비교하여 상호 양 음성 주파수 간 유사도를 분석.

- 비상상황 발생 시 정확한 인식률을 바탕으로 골든타임 확보 효과.

<설정된 명령어 및 설정된 명령어 이외의 음성 유사도 분석>

3) 장난신고 판별을 위한 음성스냅샷으로 현장상황 식별성이 향상된 비상벨시스템

- 비상벨의 작동 시점으로부터 이전의 일정 시간 녹음된 현장 음성과 사용자의 음성 인식 시 사용된 사용자의 실제 음성 주파수를 비교 분석한 정보들을 제공.

- 상황 발생의 진위 여부 및 허위 신고 여부 등이 관리자로 하여금 식별이 용이하게 하여 현장 출동 없이도 파악이 가능하게 함.

<음성 저장 구간>

나. 몰래카메라 탐지 기능을 갖는 비상벨 시스템(특허 제10-2641750호)

1) 몰래카메라 탐지 기능이 적용된 비상벨시스템

- 화장실 이용시간 패턴을 분석하여 블루투스 통신모듈이 탑재된 단말이 기설정한 기준시간을 초과하여 동일 위치에 머무를 경우 이를 몰래카메라로 판단하고 관리자 페이지에 몰래카메라 설치 의심 메시지를 전달.

- 블루투스 저전력 통신(BLE; Bluetooth Low Energy)을 기반으로, 주변 외부단말의 RSSI(Received Signal Strength Indicator, 수신 신호 강도 지표) 값을 실시간으로 측정하고, 동일 단말의 MAC 주소 변화 및 RSSI 변동 패턴을 지속적으로 추적.

<거리추정부의 적용으로 산출된 RSSI의 세기에 따른 거리(m) 추정값>

- 몰래카메라 의심 기기를 감지하고 감지 결과를 관리기관에 알림으로써 관리자로 하여금 현장 확인 및 신속한 조치가 가능하게 함.

- 탐지 대상은 블루투스 통신모듈이 탑재된 단말(스마트폰, 카메라, 블루투스 리모컨, IoT 장비 등)이며, 이 중 지속적인 신호를 송출하며 기설정한 기준시간을 초과하여 이동이 없는 기기를 몰래카메라 의심 기기로 분류함.

- 실제 화장실 환경에서 수집된 RSSI 데이터를 기반으로 한 거리 추정 알고리즘을 적용하여, 일반 이용자의 이동성으로 인한 오탐지를 최소화함.

<몰래카메라 판단과정>

6.2 성능 및 시험방법

가. K마크(PC12024-064), GS(22-0317), 녹색기술인증(GT-24-02138) 등 우수제품 지정시 모든 기술 및 품질인증의 시험기준 등에 따른 시험방법과 기준을 만족하고 상기 2.1항 및 2.2항에 만족하여야 한다.

나. 검사방법

(1) 매회 납품하는 량을 1 Lot로 하며, 검사물의 크기 및 구성방법, 시료의 크기 및 채취방법은 KS Q 1003(랜덤샘플링 검사방법)에 따른다.

(2) 검사방법은 상기 시험방법에 따라 시험하여 전항목이 합격하면 그 Lot는 합격으로 한다.

(3) 완제품의 색상, 겉모양, 균열, 흠 및 표면처리 등은 육안으로 검사하며 겉모양 검사는 전수에 대하여 적용하고, 치수는 기구를 이용하여 측정하여야 한다.

다. 시험방법

(1) 완제품 시험방법

1) 통화 발신 및 음성통신 기능

(1) 비상벨의 통화 버튼을 눌렀을 경우 관제센터(지정 설정된 번호)로 자동 발신이 되는지 확인한다.

(2) 통화 연결 후 양방향 음성 통신이 가능한지 확인한다.

2) 비상상황 시 자동 발신 기능

설정된 명령어(“사람살려”, “살려주세요”)를 인식(비상상황 음원인식)할 경우 관제센터(지정 설정된 번호)로 자동 발신이 되는지 확인한다.

3) 자동경보 기능

비상상황 음원인식 후, 자동으로 관제센터(지정 설정된 번호)에 경보하고 현장에 경광등 알람이 작동하는지 확인한다.

4) 긴급신호 인식률

비상벨 정면 3m 거리에서 제조자가 제시한 70B(A) 이상의 "사람살려" 명령어로 남자 50번, 여자 50번, "살려주세요" 명령어로 남자 50번, 여자 50번 총 200번의 음성을 스피커로 출력한다.

5) 음원인식 거리

비상벨 정면 3m 측정거리에서 제조자가 제시한 70dB(A) 이상의 설정된 명령어를 보내 비상벨이 작동하는지 확인한다.

6) 몰래카메라탐지 기능

(1) 장애물이 없는 10m 측정거리에서 블루투스 기능이 켜져 있는 단말기가 접근 후 이동하여 지정된 시간이 지나면 경고방송이 송출되어야 한다.

(지정시간 범위 : 3분 이상 1시간 이하)

(2) 이때 단말기는 이동식 무선통신 장치인지 확인하기 위해 접근 후 10m 측정반경에서 벗어나지 않는 범위에서 최소 3m 이상 이동해야 이동식 무선통신 장치로 간주한다.

7) 무선통신 예외 등록

(1) 비상벨 컨트롤 박스 내부에 블루투스 단말기를 넣어 비상벨에서 예외처리 기기를 인식한다.

(2) 예외처리가 된 단말기는 비상벨에서 이동식 무선통신 장치로 간주하지 않으며, 지정된 시간이 지나도 작동되지 않아야 한다.

8) 음성 스냅샷 기능

(1) 비상벨 알림이 작동되면 작동된 시점에서 10초 전의 음성 내용이 관리자페이지에 기록이 되어야 한다.

(2) 관리자 페이지의 알림 내역에서 해당 알림이 동작한 기록이 확인되어야 하며, 동작한 기록의 10초전 스냅샷이 저장되어있고, 열람할 수 있어야 한다.

9) 음성 유사도 분석

비상벨에 입력된 명령어(“사람살려”, “안녕하세요”, “살려주세요”, “반갑습니다”와 설정된 명령어(“사람살려”,“살려주세요”)의 유사도가 비상벨에 원격연결된 모니터링 기기에 표시되는지 확인한다.

10) 오작동시험

비상벨 정면 3m 측정거리에서 설정된 명령어가 아닌 70dB(A) 이상의 임의의 명령어를 보내 비상벨이 미작동하는지 확인한다.

11) 경광등 비상벨 소리

제품의 스피커 1m의 정면에서 10초간 측정된 소음의 평균값이 90dB(A) 이상이어야 한다.

12) 전자파 내성 및 전자파 장해

전자파적합성 시험방법(국립전파연구원 고시)에 따라 시험하여 전자파적합성 기준(국립전파연구원 고시)에 적합하여야 한다.

13) 내한성

KS C IEC 60068-2-1 에 따라 시험하며, 온도와 노출 지속시간은 –20 ℃ 와 16 시간으로 적용한다.

14) 내열성

KS C IEC 60068-2-2 에 따라 시험하며, 온도와 노출 지속시간은 55 ℃와 16 시간으로 적용한다.

15) 온습도사이클

KS C IEC 60068-2-30에 따라 시험하며, 엄격도는 시험조 내 온도 55 ℃, 아래 그림2의 시험주기로 한다.

(2) GS인증 시험(22-0317)

- 시험환경 구성도

- 시험환경 세부사양(TTA 시험환경)

No	Role	OS	CPU	MEM	Storage	Pre-Requisite
1	서버	Microsoft Windows 10 Pro (64bit)	Intel® Xeon™ E5- 2623 v3 @3.0 GHz	16GB	600GB	- MariaDB 10.4.21 - Apache 2.4.52 - PHP 8.1.2
2	클라이언트	Microsoft Windows 10 Pro (64bit)	Intel® Core™ i5-4790 @3.00 GHz	8GB	900GB	- Google Chrome 102.0.5005.115
3	클라이언트	Microsoft Windows 10 Pro (64bit)	Intel® Core™ i5-4790 @3.00 GHz	8GB	900GB	- Google Chrome 102.0.5005.115
4	비상벨	제조사: ㈜더포스 모델명: TFES-100		-	-	-
5	비상벨	제조사: ㈜더포스 모델명: TFES-100		-	-	-

GS인증 성능시험 시나리오

구분

설명

SC_1

<자원 효율성>

비상벨 알람 발생 시, [1]번 서버, [2]번 클라이언트의 CPU 사용률, 메모리 사용량을 측정함

<측정항목>

CPU 사용률	비유휴 스레드를 실행하는데 소비하는 시간의 백분율
메모리 사용량	시스템에서 사용된 평균 메모리 양

SC_2

<자원 효율성>

10,000건의 알람 발생 내역 조회 시, [1]번 서버, [2]번 클라이언트의 CPU 사용률, 메모리 사용량 및 조회 완료까지의 응답시간을 측정함

<측정항목>

CPU 사용률	비유휴 스레드를 실행하는데 소비하는 시간의 백분율
메모리 사용량	시스템에서 사용된 평균 메모리 양
응답시간	시스템에 조회나 요구 등의 명령을 입력한 직후부터 해당 명령에 대한 응답이 완료될 때까지 소요된 시간

7. 하자보증 : 납품 또는 설치일로부터 3년(계약 인도조건 적용)

보증기간 내 제작자의 설계 및 제작 과오로 하자 발생 시 제작자 부담으로 즉시 보수 및 교환하며, 사용자 잘못으로 인한 하자가 발생할 시 사용자의 부담으로 한다.

(※ 하자보증은 납품일로부터 3년이며, 하자보증 범위는 음성 또는 버튼으로 비상벨을 작동시켰을 때 작동 여부에 관련한 보증이며, 비상벨 연결에 필요한 통신비용과 원격 모니터링 및 유지관리 서비스는 1년은 무상이고 1년 이후 별도로 한다.)

8. 포장 및 표시

8.1 포장

가. 외부 충격으로부터 제품을 보호할 수 있도록 1차적으로 제품을 포장하고, 각 제품별 포장을 하되 다수의 수량을 다시 하나의 박스로 재포장 할 수 있도록 한다.

8.2 표시

다음 사항을 비상벨의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고 견고하게 표시하여야 한다.(단, 순번에 따라 표시하지 않고 관련규정에 따라 별도 표시 가능)

(1) 제품명 및 모델명/ 제조회사명

(2) K마크 표시

(3) KC 인증번호/ 인증마크

(4) 제조연월

(5) 원산지(제조국)

(6) 연락처 및 전화번호

8.3 납품시 준수의무

우수조달물품으로 지정된 물품을 계약규격과 다르게 납품할 경우(계약대상 품목보다 고가ㆍ고급 사양을 납품 또는 대체납품 시에도 포함) 계약상대자는 부정당업자로 제재처분(입찰참가자격제한 등) 대상이 되는 등 불이익을 당할 수 있으니 관련 규정을 숙지 후 계약을 이행하여야 합니다.

9. 적용자료

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이며, 일부 표준은 본 규격에 인용됨으로써 규정 일부를 구성하거나 관련이 되는 표준이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

특허
제10-2488741호 현장 상황 식별성이 향상된 비상벨 시스템 (‘23.01.11)			[특허청]
제10-2641750호 몰래카메라 탐지 기능을 갖는 비상벨 시스템 (‘24.02.23)
관련규정 및 표준 등
｢방송통신기자재등의 적합성 평가에 관한 고시｣ 제2023-24호		국립전파연구원
｢전자파적합성기준｣ 제2023-13호
KS C IEC 60068-2-1 : 내한성 시험		[한국표준협회]
KS C IEC 60068-2-2 : 내열성 시험
KS C IEC 60068-2-30 : 온습도 사이클
각종 인증 및 시험성적서
K마크 PC12024-064 몰래카메라 탐지 음성인식 비상벨시스템 (‘24.04.04)		[한국산업기술시험원]
GS 22-0317 TFES-100 유지관리 솔루션 v1.0 (‘22.06.30)		[한국정보통신기술협회]
녹색기술인증 GT-24-02138호 긴급음원 음성인식 비상벨시스템 제조기술 (‘24.11.21)		[중소벤처기업부]
방송통신기자재등의 적합등록 필증 R-R-TFH-TFES-300 (‘24.03.20)		[국립전파연구원]
시험성적서 - K마크성능시험 23-030323-01-3 (‘24.04.03) - 성능비교시험23-040783-01-1 (‘24.04.03)	[한국산업기술시험원]
시험성적서 - GS인증시험 TGS-A21-429 (‘22.06.17)	[한국정보통신기술협회]
시험성적서 - 전자파적합성 시험 정보2024-00299 (‘24.03.20)	[한국기계전기전자시험연구원]

10. 확정 및 수정이력

본 규격서의 검토·확정 및 수정이력은 다음과 같다. (변경된 부분은 파란색으로 표시함)

연번	기관	일자	비고
1	조달품질원	2025.10.23	최종규격서 확정 송부
2
3
4